# 沪蔬通农批市场

# 新增东北角入口方案

1. **现场需要拆除、改造的设施、建筑**

**外侧**：1、道路隔离栏杆；

1. 人行道改造，画线，增加安全警示牌等；
2. 相对应宽度的围墙拆除，北侧剩下的围墙加固或改装钢丝网；
3. 相对应人行道路牙区域改造。

****

****

**内侧**：1、内部交通指示牌北移；

1. 混凝土路面破除、浇筑；
2. 原电力井加盖钢型盖板；
3. 消防栓迁移;
4. 排水沟改造；
5. 原垃圾堆场迁移，另行选址；
6. 原监管仓道闸及岗亭迁移；
7. 原监管仓门钢丝网封闭。



1. **改造后效果图示意说明**



改造后的东北角入口将由两个4米宽的机动车、一个3米宽的非机动车、一个2\*1.5米的小型岗亭入口组成。

1. **工程量、造价估算**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 材料/工艺说明 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 围墙拆除、外运 |  | 16m | 90 | 1440 |
| 2 | 人行道拆除、外运 |  | 16m | 40 | 640 |
| 3 | 混凝土路面破除、外运 |  | 40m² | 90 | 3600 |
| 4 | 现有排水沟拆除 |  | 12m | 150 | 1800 |
| 5 | 排水沟暗管安装 | 50壁厚管冷混凝土包封 | 12m | 700 | 8400 |
| 6 | 交通指示牌移位置 | 吊车、混凝土基础等 | 1 | 3000 | 3000 |
| 7 | 外侧人行道恢复 | 整体降低、两侧放坡 | 16m | 60 | 960 |
| 8 | 内侧路面基础开挖 | 开挖、外运 | 160m² | 25 | 4000 |
| 9 | 内侧路面碎石垫层 | 15cm厚 | 160m² | 40 | 6400 |
| 10 | 内侧路面砼基础 | C30混凝土，20cm厚 | 160m² | 140 | 22400 |
| 11 | 内侧路面沥青铺设 | 5cm厚（如不铺设沥青，可以节省约10000元） | 160m² | 100 | 16000 |
| 12 | 路边侧平石收口 |  | 30m | 80 | 2400 |
| 13 | 管井改造隐形盖 | 不锈钢隐形盖 | 1项 | 3000 | 3000 |
| 14 | 东南门封闭 | 钢丝网围墙 | 16m | 200 | 3200 |
| 15 | 道闸系统北移 | 含拆除道闸、监控设备、混凝土基础、管线、重新浇筑基础、安装设备、监控、调试等 | 1项 | 8000 | 8000 |
| 16 | 入口缓冲带 |  | 20m | 50 | 1000 |
| 17 | 消防栓移位 |  | 1项 | 1000 | 1000 |
| 18 | 暂列费用 |  | 1项 | 5000 | 5000 |
|  | 合计 |  |  |  | 92240 |