沪蔬通农批市场行人分流围栏安装方案

1. 安装目的

为做好零售区棚内秩序维护，减少安全风险，提升棚内整洁度，现提议在3号及4号大棚各出入口安装行人围栏，在各小出口安装挡车桩。

1. 方案简介

三号棚主通道单侧南北宽度为8.5米，有东侧、西侧2个门；四号棚单侧主通道宽度为14.5米，有东侧、西侧2个门；主通道所有人行过道宽度60公分；零星货物通道宽度80公分，设置拆卸横杆；晚间配货通道（即主通道中间处）宽度约为4.8米；护栏总体高度120公分，柱脚预埋10公分，出地面高度为110公分。3D图纸见附件。如有不准确之处，需根据现场实际情况进行调整。

1. 材质及安装方法要求

主门围栏安装材质为304不锈钢，管径63毫米，壁厚2毫米；；中间预留活动门，门下方安装万向轮，需考虑活动门的固定和拆卸方式；两侧各预留宽度80厘米零星货物通道，上加横杆，防止车辆通行。

侧门安装不锈钢防撞挡车柱，款式为手提活动预埋式，材质为304不锈钢，柱体直径20厘米及以上，地面以上高度不低于60厘米，厚度不低于5毫米，预埋深度25厘米，防撞等级K4，数量12根，需考虑安装阻车器。