**南通海润水务有限公司4 月仓库备料材料采购**

**项目询价函**

 **1、项目名称：南通海润水务有限公司4月仓库备料材料采购项目**

 **2、项目概括**

（1）为满足公司经营需要，需采购共 31 项材料包括生料带、PVC胶水、镀锌配件、盲板、PVC 球阀等；

（2）最高限价：4.1万元；

（3）材料质量标准：GB/T 10002.2-2003 《给水用硬质聚氯乙烯PVC-U管件》；

（4）供货期：每批供货按需方每批下订单的供货清单10日内供货。

**3、资格要求：**

（1）供应商必须具有有效的营业执照或事业单位法人证书；

（2）供应商本项目不接受联合体形式投标。

**4、投标文件的递交**

（1）投标文件密封递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年5月22日下午15:00前，投标文件递交地点为通州湾示范区政务中心向南300米，通州湾自来水公司二楼会议室。（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**5、评标办法：**一次性报价最低标价法

**6、验收标准：货物运抵采购现场后，买、卖双方共同派人员验收。供货商在供货时须按招标人要求提供相关产品合格证、产品第三方检测报告、装箱送货单及需方要求的其他材料，买、卖双方对到货进行开箱验收，清点无误后，为合格标准。**供货过程中，采购人将会自行对投标产品随机抽样，送质量监督检验机构按国家标准要求进行质量检测（其中检测费用由中标人承担，请投标人自行考虑），以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。供货产品一旦抽检不合格，需方将终止合同并退货，一切费用均由供货方承担。如供需双方在合同有效期内因质量问题发生争议时，以有权鉴定部门的质量鉴定结果为准。

**7、付款方式：**材料按批运至指定地点，按实际供货数量乘以单价计算货款，支付本批次货款的60%，一年后无质量问题付至该批货款的90%。该批货款的10%作为质保金，在收货满2年后不计息全额一次性付清。供货方应在合同约定的付款期限前，开具符合采购方要求的13%增值税专用发票，否则采购方有权延迟付款且不承担违约责任。供货方未按规定履行开票义务，由供货方承担造成的税收损失赔偿责任。

**8、联系方式**

招标单位名称：南通海润水务有限公司

地址：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区政务中心向南300米

联系人：罗女士

电话：0513 86931075 2023年 5 月16 日

**一、询价响应投标函**

 （招标人名称） ：

一、根据已收到的 项目的询价函，我单位将根据本项目询价函的规定，经研究询价函后，愿以人民币（大写） 元[¥(小写)　　　 元］的总价，按询价函的要求承包本次招标范围内的全部工作。

二、材料明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | PVC球阀 | PVC32 | 只 | 50 |  |  |
| 2 | PVC管 | PVC315管 10公斤 | 米 | 18 |  |  |
| 3 | PVC管 | PVC250管 10公斤 | 米 | 30 |  |  |
| 4 | PVC管 | PVC160管  | 米 | 30 |  |  |
| 5 | PVC弯头 | PVC160\*90°弯头 | 只 | 10 |  |  |
| 6 | PVC大小头 | PVC大小头160\*110（16公斤) | 只 | 2 |  |  |
| 7 | PVC法兰 | PVC315平承法兰（套） | 套 | 4 |  |  |
| 8 | PVC法兰 | PVC250平承法兰（套） | 套 | 4 |  |  |
| 9 | PVC束节 | PVC250束节 | 只 | 5 |  |  |
| 10 | 生料带 | 生料带 | 卷 | 5000 |  |  |
| 11 | PVC胶水 | PVC胶水 0.5kg | 瓶 | 200 |  |  |
| 12 | 镀锌束节 | DN75束节 | 只 | 5 |  |  |
| 13 | 镀锌束节 | DN40束节 | 只 | 5 |  |  |
| 14 | 镀锌束节 | DN32束节 | 只 | 5 |  |  |
| 15 | 镀锌大小头 | DN50\*40大小头 | 只 | 5 |  |  |
| 16 | 镀锌外丝 | DN75外丝 | 只 | 5 |  |  |
| 17 | 镀锌外丝 | DN32外丝 | 只 | 5 |  |  |
| 18 | 镀锌外丝 | DN20外丝 | 只 | 50 |  |  |
| 19 | 镀锌外丝 | DN15外丝 | 只 | 20 |  |  |
| 20 | 镀锌弯头 | DN20弯头 | 只 | 10 |  |  |
| 21 | 镀锌弯头 | DN15弯头 | 只 | 20 |  |  |
| 22 | 镀锌卜申 | DN40\*25卜申 | 只 | 11 |  |  |
| 23 | 镀锌卜申 | DN32\*25卜申 | 只 | 10 |  |  |
| 24 | 镀锌卜申 | DN32\*20卜申 | 只 | 10 |  |  |
| 25 | 镀锌卜申 | DN25\*20卜申 | 只 | 100 |  |  |
| 26 | 镀锌卜申 | DN25\*15卜申 | 只 | 100 |  |  |
| 27 | 钢弯头 | DN150\*45°钢弯头 | 只 | 5 |  |  |
| 28 | 盲板 | DN150盲板 | 只 | 10 |  |  |
| 29 | 盲板 | DN50盲板 | 只 | 10 |  |  |
| 30 | 塞子 | DN20塞子 | 只 | 100 |  |  |
| 31 | 塞子 | DN15塞子 | 只 | 200 |  |  |
| 32 | 合计 |  |  |  |

**备注：1.投标人须递镀锌卜申DN25\*20、PVC大小头160\*110（16公斤)作为样品，未携带样品资格审查不通过（现场 递交或邮寄方式均可，邮寄要求同投标文件）。**

**样品须有标识（包括生产厂家、规格型号、材质等）。**

**中标单位样品现场封样并送采购单位封存。**

贵单位的询价函和本文件将构成对贵方和我方都有约束力的合同文件。

投标人(盖公章及法人章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

**投标人联系方式： （必填）**

日期： 年 月 日

授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：**法定代表人身份证彩色复印件或彩色扫描件及委托代理人身份证彩色复印件或彩色扫描件。**

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

 身份证号码：

 年 月 日

**注： 1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；**

**2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。**

 (二)法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：**(法定代表人亲笔签名)** 性别： 年龄： 职务：

系(投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附：**法定代表人身份证彩色复印件或彩色扫描件。**

投标人：(盖单位章)

 年 月 日

**注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。**