**答 疑**


1. 本次招标清单单价分析表玻璃配置一栏为6+12A+6 LOW-E中空玻璃，但在铝合金门窗分级档次中玻璃配置为5Low-e+9Ar+5+9Ar暖边玻璃。请确认按照哪个玻璃配置进行报价。

**回复：本次报价以招标清单为准，分级分档中已调整。**

1. 铝合金门窗分级档次中规定隔热条品牌为泰诺风、兰德斯、斯安德，是否能改为国产PA66隔热条。原因上述品牌隔热条型材加工费大概在1.2-1.3万/吨，普通国产PA66大概0.6-0.7万/吨。

**回复：按招标清单执行。**


1. 招标清单中的总价汇总表为不含税总价，是否改为含税总价？如图



**回复：统一按不含税总价比价。**


1. C1窗型上边是内平开窗，下边是外悬窗，需要用转向框将内开转为外开，但是型材汇总表里面没有转向料型材，不能实现其功能，是否需要添加型材。（如下图）

**回复：清单中已增加。**



·

5.表二玻璃中没有铝合金门窗分级档次中玻璃配置为5Low-e+9Ar+5+9Ar暖边玻璃的规格



**回复：清单中已增加。**