**海川花园小区接水工程不锈钢闸阀采购项目询价函**

1. **项目名称：**海川花园小区接水工程不锈钢闸阀采购项目
2. **项目概括：**

（1）为满足工程需求，需采购共 3项材料不锈钢丝口排气阀、不锈钢丝口可锁阀、不锈钢法兰可锁阀；

（2）最高限价：4.16万元含13%增值税投标报价包括完成招标标的物全部内容的材料及其包装、运输、运杂保险、装卸、赶工费、购置税、售后服务、税金等一切费用。报价超过最高限价的为无效投标；

（3）供货期：合同签订后2个日历天按甲方要求完成供货，质保两年；

（4）材料质量标准：丝口不锈钢排气阀（不锈钢丝口排气阀）

①技术要求

A. 标准要求：执行国家标准、行业规范

阀门的设计符合如下相关标准：

a. GB/T8464-2023 铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门；

b. 圆柱管螺纹符合ISO228 标准；

c. GB/T 13927-2008 工业阀门压力试验；

d. GB 12220－89 通用阀门标志；

e. HG/T 3091-2000 橡胶密封圈应符合给、排水管道用接口密封圈材料规范；

f. GB/T 17219-2001 生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准；

g. 其他现行相关国家标准、行业规范；

h. 以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。

B. 技术性能及材质要求

a. 工作介质、温度及结构、安装要求工作介质为自来水或河水，工作温度0℃~80℃，公称压力为

1.6MPa。

b. 阀体、阀盖、阀瓣

阀体、阀盖、阀瓣采用304不锈钢，阀体工艺采用不锈钢红冲热锻工艺加工锻造（严禁阀体采用模具铸造），阀门铸件过流表面要求光滑。

投标人应为在中华人民共和国境内注册的货物制造商，并提供有能力生产本项目所有规格产品的承诺书(格式自拟)

**3、资格要求：**

（1）供应商必须具有有效的营业执照或事业单位法人证书；

（2）供应商本项目不接受联合体形式投标。

4、**验收标准：**

**货物运抵采购现场后，买、卖双方共同派人员验收。供货商在供货时须按招标人要求提供相关产品合格证、产品第三方检测报告、装箱送货单及需方要求的其他材料，买、卖双方对到货进行开箱验收，清点无误后，为合格标准。**供货过程中，采购人将会自行对投标产品随机抽样，送质量监督检验机构按国家标准要求进行质量检测（其中检测费用由中标人承担，请投标人自行考虑），以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。供货产品一旦抽检不合格，需方将终止合同并退货，一切费用均由供货方承担。如供需双方在合同有效期内因质量问题发生争议时，以有权鉴定部门的质量鉴定结果为准。

**5、投标文件的递交**

1、投标文件密封递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年4月24日下午14:00前，投标单位需在此之前将投标文件邮寄或送达，逾期送达的不予接收。地点为：通州湾示范区政务中心向南300米，通州湾自来水公司三楼会议室。注：如为邮寄，须充分考虑邮件送达时间。

**6、评标办法：**一次性报价最低标价法，到投标截止时间止，若投标人不足三家或经评审后有效投标人不足三家时，招标人有权采用竞争性谈判确定中标单位。

**7、确定方式：**

**1、符合本项目资格要求的投标人须于2024年4月23日17时前将有效的企业营业执照复印件和法定代表人授传委托书到招标人处报名，或将上述扫描件发送至以下邮箱455954248@qq.com报名，凡未按要求报名的，不得参与本项目的投标，其投标文件将被拒绝。报名地点：通州湾自来水公司三楼308室；**

**2、询价文件要求：**1、封面、2、询价响应投标函；3、授权委托书或法定代表人身份证明4、有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

**3、付款方式**：材料按批运至指定地点，按实际供货数量乘以单价计算货款，支付本批次货款的60%，一年后无质量问题付至该批货款的90%。该批货款的10%作为质保金，在收货满2年后不计息全额一次性付清。供货方应在合同约定的付款期限前，开具符合采购方要求的13%增值税专用发票，否则采购方有权延迟付款且不承担违约责任。供货方未按规定履行开票义务，由供货方承担造成的税收损失赔偿责任。

**8、联系方式**

招标单位名称：南通海润水务有限公司

地址：江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区政务中心向南300米

联系人：罗女士

电话：15951300810

 2024年 4 月19 日

**附件： 一、询价响应投标函**

 （招标人名称） ：

1. 根据已收到的 项目的询价函，我单位将根据本项目询价函的规定，经研究询价函后，愿以人民币（大写） 元[¥(小写)　　　 元］的总价，按询价函的要求承包本次招标范围内的全部工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **厂家名称** | **备注** |
| 1 | 不锈钢丝口排气阀 | DN15 | 只 | 60 |  |  |  | **304** |
| 2 | 不锈钢丝口可锁阀 | DN20 | 只 | 566 |  |  |  | **304** |
| 3 | 不锈钢法兰可锁阀 | N50 | 只 | 8 |  |  |  | **304** |
| 4 | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

1. 材料明细表

贵单位的询价函和本文件将构成对贵方和我方都有约束力的合同文件。

投标人(盖公章及法人章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

**投标人联系方式： （必填）**

日期： 年 月 日

授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：**法定代表人身份证彩色复印件或彩色扫描件及委托代理人身份证彩色复印件或彩色扫描件。**

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

 身份证号码：

 年 月 日

**注： 1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；**

**2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。**

 (二)法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：**(法定代表人亲笔签名)** 性别： 年龄： 职务：

系(投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附：**法定代表人身份证彩色复印件或彩色扫描件。**

投标人：(盖单位章)

 年 月 日

**注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。**