液压平台故障情况汇总

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位 置 | 故障现象 | 维修方案 | 单 价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 南2# | 平台错位、整体护罩变形 | 更换铰链、护罩整形 |  |  |  |
| 2 | 南4# | 升降没反应 | 更换液压系统及线路检查 |  |  |  |
| 3 | 南10# | 平台错位、整体护罩变形 | 更换铰链、护罩整形 |  |  |  |
| 4 | 南12# | 外固定边框断开 | 更换外固定边框加固 |  |  |  |
| 5 | 南13# | 升降没反应 | 更换液压系统及线路检查 |  |  |  |
| 6 | 南14# | 外卡扣变形 | 整形外卡扣 |  |  |  |
| 7 | 南16# | 平台错位 | 更换铰链、护罩整形 |  |  |  |
| 8 | 北2# | 电控柜无反应 | 检查电控系统 |  |  |  |
| 9 | 北9# | 前小翼不收 | 更换小液压系统 |  |  |  |
| 10 | 北15# | 电控柜无反应 | 检查电控系统 |  |  |  |
| 11 | 北16# | 电控柜无反应 | 检查电控系统 |  |  |  |
| 12 | 32台 | 内部卫生及电控 | 所有空隙卫生及急停开关的检查更换 |  |  |  |
| 合 计 ： | |  | | | | 含税： 6% |