沪蔬通市场网络安全提升项目报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 下一代防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：≥4G，应用层吞吐量：≥2G，防病毒吞吐量：≥600M，IPS吞吐量：≥600M，全威胁吞吐量：≥450M，并发连接数：≥200万，HTTP新建连接数：≥6万，SSL VPN推荐用户数：≥20，SSL VPN最大用户数：≥60，SSL VPN最大理论加密流量：≥160M，IPSec VPN 最大接入数：≥300，IPSec VPN吞吐量：≥270M。 最低硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。  其它：1套\* 防火墙软件基础级;  3套\* 配套网络安全订阅软件;  3年\* 维保服务; | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 信息机房整理 | 机房整理、含理线架、配线架、网络跳线、光纤跳线、巡线、打标签、核心交换机配置、网络重新规划、防火墙配置、原配置导入、vlan划分等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 总价 | | | | |  | 含税 （ %） |

推荐品牌：深信服、锐捷、天融信